|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Estintore n°:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'estintore è presente ed è nella posizione in cui è segnalato con apposito cartello ben visibile. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore, ed il suo supporto, sono integri. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore è appeso al suo supporto (non è collocato a pavimento). | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore è immediatamente utilizzabile e, quindi, accessibile, e l’accesso ad esso è libero da ostacoli. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore non è stato manomesso (in particolare il dispositivo/spina di sicurezza risulta sigillato per evitare azionamenti accidentali). | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore ha le iscrizioni/etichetta ben leggibili. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| L'estintore ha l’indicatore di pressione (se presente, come nel caso degli estintori a polvere) nel campo verde. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |
| Il cartellino di manutenzione è presente sull'apparecchio e non è scaduta la data del controllo semestrale e/o della revisione periodica. | | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO | □ SI  □ NO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Accessibilità, funzionalità e integrità di:** | **Indicare riferimento e anomalia riscontrata** |
| Idranti |  |
| Uscite di Sicurezza |  |
| Porte REI |  |
| Pulsanti di allarme |  |
| Segnaletica direzionale delle uscite |  |